$Id: README,v 1.3 2001/10/25 14:29:15 stefano Exp $

Quick note for the Spectravideo SVI port:

- Compile the program (zcc +svi adv_a.c)
- Convert the binary to CAS image file (bin2svi a.bin adv.cas)
- Run the SVI emulator and load the "tape" with the /r option.

If you are using the Jimmy Mårdell's "SVI" emulator, you can specify the autoload option:
svi -tapa adv.cas
